Het uitlezen van een servicekaart naar een bestand met behulp van een kaartlezer/schrijver (b.v. Mastera), een seriële kabel en het programma downloader v2.8 (of hoger)
Reden: om de kanalenlijst te bewerken en weer terug te zetten via de servicekaart in je decoder.

Sluit de Mastera aan via een seriële kabel op je computer.

Start het programma downloader.

Klik op de tab “File” en kies “2Fun”.

Voor het uitlezen van een Fun6 kaart klik op 24LC1024

Vink aan in het middelste vak wat je van de kaart wil lezen, kies altijd TCS, TPT en TSR voor alleen de kanalenlijst, maar doordat het hier gaat over een Fun6 kaart vink het vakje EMU ook aan, (dat kan omdat het geheugen van de Fun6 kaart groot genoeg is om alles in een keer uit te lezen)
Klik nu onderaan in het middelste vak op “lees”

Klik daarna op “open poort” (als de verbinding klopt, zie je een reeks met getallen verschijnen)

Klik daarna in het middelste vak op “van eeprom”

De gegevens worden nu van de kaart gelezen.

Na het uitlezen krijg je een popupscherm, links boven aan dat scherm zie je de tekst “TCS” en in het vak 0 t/m 7 empty (dat zijn de segmenten of blokken van de kanalenlijst)

Voor het maken van een kanalenlijst 1530 ga je als volgt te werk:

De bovenste regel “0-empty” NIET gebruiken !!! (voor deze kanalenlijst)
Selecteer de regel “1-empty” (voor de blok TCS) en klik op “kopieer sectie”
Selecteer de regel “2-empty” (voor de blok TPT) en klik op “kopieer sectie”

Selecteer de regel “3-empty” (voor de blok TSR) en klik op “kopieer sectie”

Selecteer de regel “4-empty” (voor de blok EMU) en klik op “kopieer sectie”

Alle vier de segmenten (blokken) TCS, TPT, TSR en EMU zijn nu gekopieerd.
Klik nu op “sla kanalenlijst op als bestand” dat zie je staan onderaan in het rechter vak, door de NL vertaling is de tekst niet volledig te zien.

In het volgende scherm kies een naam en plaats om de uitgelezen kanalenlijst op te slaan.

Als laatste klik op “sluit poort/stop”

NB. Het is ook mogelijk om dit te doen m.b.v. een Fun5 kaart, maar door het beperkte geheugen van de kaart moet je procedure herhalen n.l. eerst de segmenten (blokken) TCS, TPT en TSR en de procedure herhalen voor de EMU.

( Kies voor het gebruik van een Fun5 kaart in downloader (2Fun) voor de eeprom 24LC512 ) 

LET OP !!!!!

Het gaat hier over de kanalenlijst voor de Pioneer 1530,

de indeling (segmenten / blokken) voor de lijsten 1430, 1630 en 1730 zijn anders, dus de procedure is ander dan hierboven omschreven.

Selecteer de regel “0-empty” (voor de blok TCS) en klik op “kopieer sectie”

Selecteer de regel “1-empty” (voor de blok TPT) en klik op “kopieer sectie”

Selecteer de regel “2-empty” (voor de blok TSR) en klik op “kopieer sectie”

Selecteer de regel “3-empty” (voor de blok EMU) en klik op “kopieer sectie”

De kanalenlijst lengte die gemaakt wordt is 512 Kb, dat is goed voor de 1430, maar voor de 1630 en de 1730 is dat anders:

voor de 1630 MOET dat zijn 320KB en voor de 1730 MOET dat zijn 256Kb.

Als je deze kanalenlijst (na bewerking) weer terug zet op de service kaart is de grootte van het bestand niet belangrijk, maar als je deze kanalenlijst in je decoder gaat zetten via MES of Pionero heb je een probleem omdat dan de bootloader van de decoder wordt overschreven, de decoder is dan dood.

Suc6,
Grts, euromuis

