

als je dit schema gebruikt werkt het, maar van de tekening klopt niet geheel met de werkelijkheid, want bij een header zit pen 1niet links onder maar juist links boven en pen 2 zit niet naast pen 1 maar juist hieronder en de pennen zitten niet schuin onder elkaar maar recht onder elkaar, dus onderstaand het juiste schema
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